|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | S, мм | L,мм | Н,мм | Масса, кг\*\* |
| 159 | 8 | 240 (240…1000\*) | 35 | 10 |
| 219 | 330(330 1000\*) | 45 | 17,3 |
| 273 | 415(415…1000\*) | 55 | 26,5 |
| 325 | 8 | 490(490 1000\*) | 65 | 37 |
| 9 | 47 |
| 10 | 57 |
| 377 | 8 | 570(570…1000\*) | 75 | 50 |
| 10 | 63 |
| 12 | 76 |
| 430 | 8 | 650(650…1000\*) | 85 | 64,5 |
| 530 | 8 | 800(800…1500\*) | 105 | 97,5 |
| 10 | 122 |
| 12 | 147,5 |
| 630 | 10 | 950(950…1500\*) | 125 | 171 |
| 12 | 207 |
| 720 | 8 | 1100(1100…1500\*) | 145 | 202 |
| 10 | 254 |
| 12 | 308 |
| 14 | 320 |
| 16 | 410 |
| 820 | 10 | 1250 (1250…1500\*) | 165 | 326 |
| 12 | 394 |
| 14 | 462 |
| 16 | 528 |
| 1020 | 10 | 1550 | 205 | 505 |
| 12 | 605 |
| 14 | 710 |
| 16 | 880 |
| 1220 | 10 | 1850 | 245 | 717 |
| 12 | 860 |
| 14 | 1008 |
| 16 | 1155 |
| 18 | 1302 |